# 标题：壁挂式超声波流量计 管段壁挂式超声波流量计 插入式壁挂式超声波流量计

# 外夹式壁挂式超声波流量计

产品规格：DN15-DN6000

包装说明：

产品数量：1台起批

产品价格：1200

品牌：大连海锐仪表

型号：HR-TUF系列

产地：大连

公称通径 DN15-DN6000

工作压力 1.6MPa

适用介质 液体

工作温度 -30~160℃

测量范围 2000m3/h

精度等级 1.0级

安装形式 壁挂式

加工定制 是

型号 HR-TUF



